Rebo CPM-100 Leidingmerkers, installatie instructies:

1. Lees a.u.b. de instructies goed door en voer deze 
uit precies zoals beschreven.

2. Het .zip bestand uitpakken:

- Selecteer of download het .zip bestand en plaats deze 
op uw bureaublad.
- Pak deze uit op uw bureaublad.

3. Inhoud kopieren naar Mijn Documenten:

- Open de uitgepakte map en kopieer de map "Pipemarkers" 
in deze map "labels": "Mijn Documenten\My Labels\Labels".
- De mappenstructuur zal er na het kopieren zo uitzien: 
"Mijn Documenten\My Labels\Labels\Pipemarkers..".

4. Bronbestanden verwijderen:

- Verwijder het .zip bestand en de uitgepakte map van 
uw bureaublad (echt verwijderen, niet verplaatsen).

4. Snelkoppeling maken:

- Ga naar de map "Mijn Documenten\My Labels\Labels\Pipemarkers\Forms".
- Klik met de rechter muisknop op het bestand "SMS-PM Start.xff", 
klik in het verschenen menu op "Kopiëren naar" 
en dan "Bureaublad (snelkoppeling maken)".
- Er staat nu een snelkoppeling op uw bureaublad, hernoem de 
naam van de snelkoppeling naar wens (bijv. SMS Leidingmerkers).

Notitie: zorg ervoor dat u maar 1 set leidingmerkers op uw computer 
heeft. Wanneer u de leidingmerker set update of opnieuw installeert, 
gooi dan altijd de oude bestanden weg omdat NiceLabel per ongeluk 
de oudere gekoppelde database/form/label bestanden kan openen.